|  |  |
| --- | --- |
| BR 960 005 | ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank |
| ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank  - Tank aus Edelstahl, mit einem Fassungsvermögen von 16 Litern, auf Handwagen mit Vollgummibereifung  - Wassereinlass über großen Klappdeckel am Tank, Druckluftanschluss Reifenfüllventil  - für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht  - Auslösung durch Betätigen der Hand-Augendusche  - Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben strahlend, Anbringung durch Wandhalterung am Tank  - Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend  - breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus  - integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute (1,7 Liter / Minute / 0,45 GPM) für ein normgerechtes Strahlbild  - integrierter Rückflussverhinderer  - edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen  - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf dem Tank angebracht, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter  - Abmessungen (H x B x T): 850 x 450 x 225 mm  - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-4:2009 Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 960 005  **Technische Daten**  Abmessungen (H x B): 850 x 450 mm  Füll-Volumen: 14 Liter  Fülldruck: 7 bar  Volumenströme: 7 l/min / 1,7 l/min (0,45 GPM)  Spülzeiten: ca. 2 Minuten / ca. 5 Minuten  Wasserbefüllung: Klappdeckel  Druckluftanschluss: Reifenfüllventil  **Produktübersicht**  BR 960 005: Volumenstrom 7 l/min, Spülzeit ca. 2 Minuten  BR 960 005 / 1L: Volumenstrom 1,7 l/min (0,45 GPM), Spülzeit ca. 5 Minuten | |