|  |  |
| --- | --- |
| BR 960 005 | ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank |
| ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank- Tank aus Edelstahl, mit einem Fassungsvermögen von 16 Litern, auf Handwagen mit Vollgummibereifung- Wassereinlass über großen Klappdeckel am Tank, Druckluftanschluss Reifenfüllventil- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht- Auslösung durch Betätigen der Hand-Augendusche- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben strahlend, Anbringung durch Wandhalterung am Tank- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute (1,7 Liter / Minute / 0,45 GPM) für ein normgerechtes Strahlbild - integrierter Rückflussverhinderer- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf dem Tank angebracht, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter- Abmessungen (H x B x T): 850 x 450 x 225 mm- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-4:2009Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 960 005**Technische Daten**Abmessungen (H x B): 850 x 450 mmFüll-Volumen: 14 LiterFülldruck: 7 barVolumenströme: 7 l/min / 1,7 l/min (0,45 GPM)Spülzeiten: ca. 2 Minuten / ca. 5 MinutenWasserbefüllung: KlappdeckelDruckluftanschluss: Reifenfüllventil**Produktübersicht**BR 960 005: Volumenstrom 7 l/min, Spülzeit ca. 2 MinutenBR 960 005 / 1L: Volumenstrom 1,7 l/min (0,45 GPM), Spülzeit ca. 5 Minuten |